**KOPPELEN VAN DE CONNECTCLIP MET UW HOORTOESTELLEN**



***De connectclip met daarop de toetsen:***

***Volume omlaag - (helemaal links)***

***Volume omhoog + (meteen daarnaast)***

***Multitoets (de grote toets rechts)***

1. Zorg dat de ConnectClip is uitgeschakeld : Houd de multitoets ongeveer 6 seconden ingedrukt totdat de stroomindicator UIT is

2. Zet beide hoortoestellen UIT en weer AAN:

***\*batterij-toestel:*** *Klepje open & dicht*

***\*oplaadbaar toestel:*** *Onderkant schakelaar 5 seconden ingedrukt houden, even wachten en nogmaals 5 seconden indrukken* ***OF*** *toestellen even op de lader en er weer af halen*

3. De hoortoestellen zijn nu gereed voor een eerste verbinding met de ConnectClip**. U heeft nu 3 minuten om het koppelen te voltooien.**

4. Schakel de ConnectClip IN door de multitoets ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden totdat de stroomindicator GROEN BRANDT

5. ConnectClip zoekt nu naar uw hoortoestellen. Statusindicator KNIPPERT GEEL

6. Plaats ConnectClip en beide hoortoestellen dicht bij elkaar (max. afstand 20 cm)

7. Een verbinding met hoortoestel(len) wordt aangegeven door de statusindicator GEEL BRANDEND

 **KOPPELEN VAN DE CONNECTCLIP MET UW MOBIELE TELEFOON**

1. Zet de ConnectClip in de koppelingsmodus door de multitoets EN de volume-omhoogknop ongeveer 6 seconden ingedrukt te houden totdat de status BLAUW KNIPPEREND is. **De ConnectClip blijft ongeveer 3 minuten in de koppelingsmodus.**
2. Schakel Bluetooth in op uw telefoon.. Zoek naar en verbind/koppel met de ConnectClip. Dit is gewoonlijk te vinden in de Bluetooth-instellingen van uw telefoon. Als uw telefoon om een pincode vraagt, voer dan 0000 (vier nullen) in
3. Wanneer de indicatoren op de ConnectClip BLAUW BRANDEN is de koppeling met uw telefoon voltooid.