**Koppelen nieuwe Oticon afstandsbediening met hoortoestellen**

* **Plaats batterijen in afstandsbediening**
* **Schakel de hoortoestellen helemaal uit en weer aan om ze in koppelingsstand te krijgen.**

***\*batterij-toestel:*** *Klepje open & dicht*

***\*oplaadbaar toestel:*** *Onderkant schakelaar 5 seconden ingedrukt houden, even wachten en nogmaals 5 seconden indrukken* ***OF*** *toestellen even op de lader en er weer af halen*

* **Houdt alle 3 de toetsen van de afstandsbediening (+, - en 0) 5 seconden ingedrukt tot het LED lampje 2 x groen knippert. Het brandt daarna 10 seconden groen**
* **Plaats beide hoortoestellen binnen 20 cm van de afstandsbediening en druk op een willekeurige toets van de afstandsbediening om te laten koppelen met de hoortoestellen**
* **Wanneer het koppelen is voltooid, brandt het LED lampje weer ongeveer 10 seconden groen**